投标前人工复核清单
项目名称：衡山县城市供水提质改造及智慧水务建设项目（供水管网改造一期）
项目编号：PRJ-20260611-164332-767    技术标版本：v009
对应技术标文件：技术标_v009.docx
用途：本清单为提交投标文件前的人工复核用文件，不应并入技术标正文。
一、必须人工最终确认事项
	序号
	复核项
	人工确认要点
	结果

	1
	WPS页数和字数
	用公司实际WPS打开最终Word，记录实际页数、字数，检查是否存在空白页、分页异常、表格断页异常。
	□通过  □需修改  □不适用

	2
	暗标格式
	逐项核对招标文件对字体、字号、行距、页边距、页眉页脚、页码、封面、目录和文件命名的要求。
	□通过  □需修改  □不适用

	3
	暗标识别风险
	全文搜索公司名称、人员姓名、企业标识、历史项目名称、联系方式、二维码、图片水印、文件属性作者等可识别信息。
	□通过  □需修改  □不适用

	4
	图纸一致性
	核对图纸、清单、答疑澄清是否为最新版本；DWG图纸如未深度解析，应由技术人员结合PDF或CAD人工复核。
	□通过  □需修改  □不适用

	5
	工程量与资源配置
	核对主要工程量、机械、劳动力、材料进场计划、网络计划与清单和施工条件是否匹配。
	□通过  □需修改  □不适用

	6
	专项方案完整性
	核对危大工程、临水临电、交通组织、消防、环保、极端天气、应急预案是否符合项目实际。
	□通过  □需修改  □不适用

	7
	招标响应
	核对评分办法、强制响应条款、工期、质量、安全文明、保修、资料归档、竣工验收要求是否全覆盖。
	□通过  □需修改  □不适用


二、本项目专项复核
	序号
	专项位置
	必须人工核对内容
	确认记录

	1
	衡山供水管网
	核对供水主管网长度、各管径（如DN150、DN110、DN63等）、管材、接口方式和阀门水表数量是否与图纸、清单一致。
	□已核对  □需补图纸/清单  □需调整正文

	2
	衡山供水管网
	核对沟槽开挖深度、放坡或支护方式、地下管线保护、道路破除和恢复范围是否有图纸或现场踏勘依据。
	□已核对  □需补图纸/清单  □需调整正文

	3
	衡山供水管网
	核对PE管热熔/电熔焊接、试压、冲洗消毒、并网切换和停水通知流程是否符合招标文件及当地供水管理要求。
	□已核对  □需补图纸/清单  □需调整正文

	4
	衡山供水管网
	核对DMA分区计量、智慧水务设备、二次供水泵房安装调试范围是否与清单和图纸一致。
	□已核对  □需补图纸/清单  □需调整正文

	5
	衡山供水管网
	核对交通导改、夜间施工、居民用水保障、临时供水、弃土外运和道路恢复工期是否需要专项补充。
	□已核对  □需补图纸/清单  □需调整正文


三、提交前签字确认
	技术负责人
	
	日期
	

	造价/清单复核
	
	日期
	

	投标负责人
	
	日期
	

	最终结论
	□可提交  □修改后提交  □暂缓提交
	备注
	






